Контролируемое охлаждение

Температура, K: 300-350

Скорость, К/мин: 15