Контролируемое охлаждение

Температура, K: 300-350

Скорость, K/мин: 15